**ОМСКИЙ ОБЛАСТНОЙ СОЮЗ ОРГАНИЗАЦИЙ ПРОФСОЮЗОВ**

**«ФЕДЕРАЦИЯ ОМСКИХ ПРОФСОЮЗОВ»**

**Отдел правовой и технической инспекции труда**

**Информационный бюллетень № 1-т**

 **апрель 2016 г.**

**В выпуске:**

 **Анализ причин смертельных, тяжелых и групповых несчастных случаев, связанных с производством, произошедших**

 **в I квартале 2016г. на предприятиях и в организациях, имеющих профсоюзные организации.**

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

**644024, г. Омск Телефон 31-72-10**

**пр. К. Маркса, 4**

**А Н А Л И З**

**причин смертельных, тяжелых и групповых несчастных случаев,**

 **связанных с производством, расследованных в I квартале 2016 года на предприятиях и в учреждениях, имеющих профсоюзные организации**

По оперативным данным Государственной инспекции труда в Омской области, в I квартале 2016 года в Омской области расследовано 24 тяжелых несчастных случая, 4 групповых, в том числе 1 ДТП в котором погибло 2 человека, связанных производством.

На предприятиях, имеющих профсоюзные организации расследовано 12 тяжелых несчастных случаев связанных с производством.

Так 13.01.2016г. **слесарь.** ОАО «Омское машиностроительное конструкторское бюро» производил перекачку смазочно-охлаждающей жидкости из бочки в стационарную емкость, используя для этого, в нарушение требований инструкции по охране труда, вместо ручного насоса самодельное устройство, работающее по принципу вытеснения жидкости из бочки сжатым воздухом, подаваемым из магистрали сжатого воздуха низкого давления.

 В результате закупорки трубопровода, по которому должна была вытекать вытесняемая жидкость, произошло резкое увеличение давления воздуха в бочке, вследствие чего она разрушилась, и разлетевшиеся осколки попали в слесаряпричинив ему закрытую черепно-мозговую травму, сотрясение головного мозга, перелом верхней челюсти, открытый многооскольчатый перелом локтевой кости справа, рвано-ушибленную рану правового предплечья, травматический шок 1-й степени.

Причинами несчастного случая стали:

- неудовлетворительная организация производства, выразившаяся в отсутствии контроля со стороны механика цеха за действиями **слесаря**, применившего самодельное устройство для перекачки жидкости вместо ручного насоса;

- нарушение самим пострадавшим, требований инструкции по охране труда для слесарей ремонтных работ и инструкции по безопасной перекачки жидкостей ручным насосом.

**(ППО ОАО «Омское машиностроительное конструкторское бюро»)**

20.01.2016г. **директор по управлению имуществом** ООО «Омсктехуглерод» при следовании из офиса к служебному автомобилю по протоптанной тропинке поскользнулся и упал на левую сторону, вследствие чего он получил закрытый переломо-вывих костей левого предплечья, оскольчатый перелом проксимальной трети левой локтевой кости, перелом головки и лучевой кости, травматический шок 2-й степени.

 Причиной несчастного случая комиссия посчитала неосторожное и необдуманное перемещение пострадавшего к служебному автомобилю по обледенелой тропинке.

**( Профсоюз работников химических отраслей промышленности)**

26.01.2016г. **почтальон**  УФПС Омской области филиала ФГПУ «Почта России», двигаясь по тротуару доставочного участка, покрытому снежным накатом с неровностями, поскользнулась, упала и получила закрытую черепно-мозговую травму, сотрясение головного мозга, ушиб мягких тканей головы.

Причиной несчастного случая комиссия посчитала неосторожные и неосмотрительные действия пострадавшей.

( **Профсоюз работников связи России)**

28.01.2016г. **контролер** АО «Омское Моторостроительное конструкторское бюро», при переходе из одного производственного корпуса в другой, по обледенелой дорожке поскользнулась, упала и получила закрытый оскольчатый перелом обеих костей левой голени в нижней трети, прелом заднего края берцовой кости со смещением, травматический шок 1-й степени.

Причиной несчастного случая стало неудовлетворительное содержание работодателем пешеходных дорожек на территории предприятия.

**(ППО АО «Омское Моторостроительное конструкторское бюро»)**

29.01.2016 г. **слесарь по ремонту и обслуживанию систем вентиляции** ЗАО «Иртышское» без указания руководителя, по личной просьбе слесаря птичника №45. **Ш.** принял решение выявить причины неудовлетворительной работы транспортера для помётоудаления.

Для определения натяжение цепи привода конвейера, находящегося вне здания птичника №45, слесарь взялся за цепь руками. В этот момент слесарь птичника №45 привел конвейер в движение. Кисти рук слесаря по ремонту и обслуживанию систем вентиляции зажало между звездочкой и цепью, вследствие чего он получил неполное травматическое отчленение 1-го пальца левой кисти, рваные раны правой кисти, открытые переломы средней фаланги 2-го пальца, проксимальных фаланг 4-5 пальцев, травматический шок 1-й степени.

 Причинами несчастного случая стали:

- выполнение пострадавшим работ без поручения непосредственного руководителя;

- выполнение работ без отключения транспортера и вывешивания плаката на пусковом устройстве транспортера «Не включать - работают люди»;

- эксплуатация транспортера без ограждения на цепной передаче привода, расположенного вне здания птичника №45, вне зоны видимости слесаря этого птичника.

**( Профсоюз работников агропромышленного комплекса)**

04.02.2016г. **дворник** ЗАО «Красная Пресня» по ул. Б.Цемента производил очистку от снега кровли козырьков подъездов дома № 12. Для подъема на козырек использовал приставную металлическую лестницу. При подъеме лестница стала скользить, и **Д.** упал с высоты около 2х метров, получив закрытый оскольчатый перелом обеих лодыжек заднего края большеберцовой кости левой голени со смещением обломков, травматический шок 1-й степени.

 Основной причиной несчастного случая стало применение лестницы, конструкция которой допускает её сдвиг и опрокидывание вследствие отсутствия на её нижних концах оковок с острыми наконечниками для установки на земле, в том числе при наличии наледи.

Сопутствующей причиной стало проведение дворникам инструктажей по охране труда по инструкциям, не содержащими требований безопасности при выполнении работ по очистке козырьков подъездов с возможным применением приставных лестниц.

 **(Профсоюз работников жизнеобеспечения)**

05.02.2016 г**. тракторист-машинист** ООО «Лузинское молоко» Омского района спускался по ступеням с площадки расположенной у кабины трактора К-700А. Во время спуска нога **тракториста-машиниста** соскользнула со ступени, и он упал на землю. При падении он получил закрытый перелом проксимального отдела правой бедренной кости со смещением отломков, травматический шок 1-й степени.

Причинами несчастного случая стали:

 -необеспечение работника специальной обувью, предусмотренной типовыми отраслевыми нормами бесплатной выдачи средств индивидуальной защиты;

- личная непреднамеренная неосторожность пострадавшего.

**(Профсоюз работников агропромышленного комплекса)**

13.02.2016 г. **медицинская сестра** БУЗОО «Областная клиническая больница» отработав в течение смены 14,5 часа, выходя из санитарной комнаты, внезапно потеряла сознание и упала на пол, ударившись головой, вследствие чего получила закрытую черепно-мозговую травму, ушиб головного мозга, перелом затылочной кости.

Причиной несчастного случая комиссия посчитала падение пострадавшей с высоты собственного роста в связи скратковременным расстройством здоровья.

**(Профсоюз работников здравоохранения)**

21.02.2016г. **механизатор** ООО «Комплекс «Таврический» производил универсальным погрузчиком Agri Farmer погрузку снега в кузов автомобиля. Вследствие смещения груза в ковше произошел отрыв задних колес погрузчика от земли, сработала система блокировки гидравлической системы. К. включил разблокировку, ковш упал на землю, автопогрузчик подбросило вверх, затем он резко опустился на землю, механизатор упал на сидение и получил закрытый неосложненный перелом тела L II позвонка.

Причиной несчастного случая стала техническая неисправность погрузчика, возникшая в процессе эксплуатации, выразившаяся в усталостном изломе рычага выворота ковша, что и привело к резкому падению ковша на землю и как следствие падению на сидение механизатора.

**( Профсоюз работников агропромышленного комплекса)**

25.02.2016 г. **электромонтер** АО «Лузинский комбикормовый завод» следуя около часа ночи по территории предприятия, наступил на наледь, образовавшуюся от таяния снега в дневное время, поскользнулся, упал и получил открытый винтообразный перелом диафиза правой большеберцовой кости в дистальном отделе со смещением отломков.

Причинами несчастного случая стали: наличие гололедных явлений в связи с неблагоприятными погодными условиями в ночное время и личная не преднамеренная неосторожность пострадавшего.

**(Профсоюз работников агропромышленного комплекса)**

2.03. 2016 г. **слесарь ПАО «Омсшина»** для выполнения полученного задания передвигался по территории предприятия. На дороге, покрытой снегом и наледью, поскользнулся, упал на спину и, ударившись головой, потерял сознание. Вследствие падения получил закрытую черепно-мозговую травму, сотрясение головного мозга, ушибы мягких тканей головы.

Причиной несчастного случая комиссия, проводившая расследование, ,посчитала неосторожность самого пострадавшего.

**( Нефтегазстройпрофсоюз)**

23.03.2016 г. к**аландровщик** ПАО «Омскшина», проходивший производственное обучение, находился на участке закаточного устройства линии металлокордного полотна ЛОМК 850 и наблюдал за производственным процессом под присмотром каландровщиков **К.** и **С.**

По неустановленной причине во время работы закаточного устройства линии ЛОМК 850 каландровщик **А.** приблизился на недопустимо близкое расстояние к наматываемому на барабан металлокордному полотну, и был зажат между полотном и барабаном.

Каландровщик **А.** получил открытую черепно-мозговую травму, ушиб головного мозга тяжелой степени, множественные контузионные очаги головного мозга, травматическую ампутацию правой верхней конечности на уровне трети плеча, закрытую травму груди, множественные переломы ребер с повреждением правого легкого, открытые тяжелые травмы правого голеностопного сустава, двойной оскольчатый перелом малой берцовой кости, травматический шок тяжелой степени.

Причинами несчастного случая стали:

- конструктивные недостатки в оборудовании, выразившиеся в не- выполнении требований ГОСТ 12.2.045-94 ССБТ в части необходимости ограждения движущегося металлокордного полотна на участке каландров на закаточном устройстве ЛОМК 850;

- непреднамеренные, неосторожные действия пострадавшего **А**.

**( Нефтегазстройпрофсоюз)**

**Отдел правовой и технической**

 **инспекции труда ООСОП**