**ОМСКИЙ ОБЛАСТНОЙ СОЮЗ ОРГАНИЗАЦИЙ ПРОФСОЮЗОВ**

**«ФЕДЕРАЦИЯ ОМСКИХ ПРОФСОЮЗОВ»**

**Отдел правовой и технической инспекции труда**

**Информационный бюллетень № 1-т**

 **апрель 2018 г.**

**В выпуске:**

 **анализ причин смертельных, тяжелых и групповых несчастных случаев, связанных с производством, произошедших**

 **в I квартале 2018 г. на предприятиях и в организациях, имеющих профсоюзные организации.**

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

**644024, г. Омск Телефон 31-72-10**

**пр. К. Маркса, 4**

**А Н А Л И З**

**причин смертельных, тяжелых и групповых несчастных случаев,**

 **связанных с производством, расследованных в I квартале 2018 года на предприятиях и в учреждениях, имеющих профсоюзные организации**

На предприятиях, имеющих профсоюзные организации, вI квартале 2018 года было допущено 10 тяжелых несчастных случае, связанных с производством. В сравнении с I кварталом 2017 г. количество тяжелых несчастных случаев осталось на прежнем уровне.

Закончено расследование 2 несчастных случаев произошедших в декабре 2017г.

**19.12.2017 г.** инженер по спектральным методам АО «Газпромнефть –ОНПЗ» **К.** вследствие внезапного ухудшения здоровья потерял сознание и при падении ударился головой, получив закрытую черепно-мозговую травму, сотрясение головного мозга.

Причина несчастного случая- внезапное ухудшение самочувствия.

**(Профсоюз работников химических отраслей промышленности РФ)**

**27.12.2017 г.** сторожБюджетного профессионального образовательного учреждения «Омский техникум строительства и лесного хозяйства» **А.** при обходе охраняемых зданий, двигаясь по открытому крыльцу на выходе из здания, не держался за поручни, оступился и упал.

 Вследствие падения получил закрытый перелом поперечных отростков LI-LIII позвонков.

Причиной несчастного случая стали непреднамеренные неосторожные действия пострадавшего.

**(Профсоюз работников народного образования и науки РФ)**

**09.01.2018 г.** ведущий инженер по подготовке производства**.** АО «Высокие технологии» **П.** для закрытия, расположенного на потолке дефлектора приточной вентиляции встала на стул, не удержалась и упала на пол, получив закрытый не- осложненный компрессионный прелом тела LII позвонка.

 Причиной несчастного случая стали неосторожные, неосмотрительные действия пострадавшей.

**(Профсоюз трудящихся авиационной промышленности)**

**11.01.2018 г**. врач- педиатр БУЗОО «ГДКБ № 2 им. В.П. Бисяриной» **П.**спускалась со второго на первый этаж по лестничному маршу, не держась за поручни, в здании Военного комиссариата Советского административного округа. Поскользнулась на первых ступенях и упала, ударившись головой, получив закрытую черепно-мозговую травму, сотрясение головного мозга, ушибленную рану мягких тканей головы.

Причиной несчастного случая стали непреднамеренные, неосторожные действия пострадавшей.

**(Профсоюз работников здравоохранения)**

**25.01.2018 г.** слесарь по ремонту автомобилей Муниципального предприятия г. Омска «Пассажирское предприятие №4», **Г**. двигаясь к рабочему месту вдоль автобусов, стоящих на осмотровой канаве, принял решение перейти через неё в месте, не оборудованном переходом. Оступился и упал в осмотровую канаву, получив оскольчатый внутрисуставный перелом проксимальной трети левой большеберцовой кости, травматический шок I степени.

Причиной несчастного случая стало нарушение пострадавшим инструкции предприятия по охране труда №34 для слесаря по ремонту автобусов, запрещающей прыгать через осмотровую канаву, переходить её там, где отсутствует стационарный переход (переходный мостик).

**(Профсоюз работников автомобильного транспорта и дорожного хозяйства).**

**26.01.2018 г**. слесарь ремонтник ЗАО « Завод Сибгазстройдеталь» **И**. в составе бригады выполнял работы по выпрессовке шпинделя из трубоотрезного станка 91А11М. С этой целью он держал в руке специальный пятак, защищающий шпиндель от деформации, а второй работник по направляющим разгонял кусок трубы для удара по этому пятаку. При попытке поправить положение пятака рука **И**. сместилась вниз, отрезок трубы ударил **И.** по указательному пальцу.

Слесарь-ремонтник **И.** получил рвано-ушибленную рану 2 пальца правой кисти с субкомпенсированным нарушением кровообращения, открытый оскольчатый перелом средней фаланги 2-го пальца, повреждение сухожилий разгибателей.

Причинами несчастного случая стали:

- неудовлетворительная организация производства работодателем, выразившаяся в отсутствии контроля подчиненных работников в части соблюдения ими правил и норм охраны труда;

-нарушение работниками технологического процесса разборки оборудования;

-нарушение работником требований безопасности при ремонте отрезного станка.

**( Профсоюз работников нефтяной, газовой отраслей промышленности строительства Р.Ф.)**

**12.02.2018 г.** уборщик производственных помещений БУЗОО «ГК БСМП №1 **Р**., спускался со второго этажа на первый по лестничному маршу, не держась за перила, оступился на ступенях, упал и скатился вниз на лестничную площадку, получив закрытую черепно-мозговую травму, сотрясение головного мозга.

Причина несчастного случая - неосторожные, неосмотрительные действия пострадавшего.

**(Профсоюз работников здравоохранения)**

**15.02.2018 г.** монтажник технологического оборудования ПАО «Омский каучук» **Л**. во время складывания выносных опор крана манипулятора при уборке башмака, оперся рукой на опору. Опора стала складываться, вследствие чего, **А**, получил обширную рвано-ушибленную рану 5-го пальца правой кисти с повреждением сухожилия разгибателя, открытый оскольчатый перелом диафиза средней фаланги 5-го пальца со смещением костных отломков, травматический шок I степени.

Причиной несчастного случая стали:

- неудовлетворительная организация производства работ, выразившаяся в отсутствии контроля работодателем проведения ремонтных работ;

-невыполнение работником требований охраны труда перед началом и во время работы при использовании грузоподъемных механизмов.

**(Профсоюз работников химических отраслей промышленности)**

**15.02.2018 г**. специалист ПО «Полет» - филиала АО «ГКНПЦ имени М.В. Хруничева **Д**. спускалась по лестничному маршу между четвертым и третьим этажами. На одной из ступеней оступилась, потеряла равновесие и упала вниз на лестничную площадку. При падении получила закрытую черепно-мозговую травму, сотрясение головного мозга, ротационный подвывих С1 позвонка, растяжение мышц шеи.

Причиной несчастного случая стали неосторожные непреднамеренные действия пострадавшей.

**(ППО ПО «Полет»)**

**11.02.2018 г.** животновод СПК «Максимовский» Шербакульского района **К.**, передвигаясь на рабочее место, при переходе из телятника в тамбур поскользнулся и упал, получив травму неосложненный компрессионный перелом тела L1 позвонка

Причиной несчастного случая стали непреднамеренные неосторожные действия пострадавшего.

**(Профсоюз работников агропромышленного комплекса)**

**02.03.2018 г**. водитель АО «Омский завод транспортного машиностроения» **П.** при выходе из кабины автомобиля УАЗ 33909 оступился и упал, получив закрытый перелом проксимальной трети бедренной кости.

Причиной несчастного случая комиссия посчитала неосторожные действия пострадавшего при выходе из кабины автомобиля УАЗ 33909.

**(Роспрофпром)**

**13.03.2018 г.** штамповщик ПАО «Сатур **М.** выполнял вырубку деталей на кривошипном прессе ПКН-10. При извлечении детали, отскочившей за штамп, не выключив электродвигатель пресса, не опустив траверсу пресса в крайнее нижнее положение, не сняв ногу с педали управления, ввел руку с пинцетом в опасную зону пресса. При наклоне вперед пресс сработал и травмировал большой палец правой руки М. верхней плитой вырубного штампа. **М.** получил неполное травматическое отчленение 1-го пальца правой кисти с субкомпрессионным нарушением кровообращения, травматический шок I степени.

Причиной несчастного случая стало нарушение пострадавшим требований инструкции по охране труда предприятия предписывающих:

- не держать ногу на педали управления при укладке, снятии со штампа заготовки,

- не допускать нахождения рук или других частей тела в опасной зоне пресса при включенном электродвигателе,

- отключить электродвигатель пресса, опустить траверсу в крайнее нижнее состояние при временном прекращении работы, при необходимости очистить штамп или достать деталь, находящуюся в опасной зоне

**(ППО ПАО «Сатурн»)**

**Отдел правовой и технической**

 **инспекции труда ФОП**