**ОМСКИЙ ОБЛАСТНОЙ СОЮЗ ОРГАНИЗАЦИЙ ПРОФСОЮЗОВ**

**«ФЕДЕРАЦИЯ ОМСКИХ ПРОФСОЮЗОВ»**

**Отдел правовой и технической инспекции труда**

**Информационный бюллетень № 1-т**

 июль **2019 г.**

**В выпуске:**

 **анализ причин смертельных, тяжелых и групповых несчастных случаев, связанных с производством, произошедших**

 **в I полугодии 2019 г. на предприятиях и в организациях, имеющих профсоюзные организации.**

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

**644024, г. Омск Телефон 31-72-10**

**пр. К. Маркса, 4**

**А Н А Л И З**

**причин смертельных, тяжелых и групповых несчастных случаев,**

 **связанных с производством, расследованных в I полугодии 2019 года на предприятиях и в учреждениях, имеющих профсоюзные организации**

На предприятиях, имеющих профсоюзные организации, вI полугодии 2019 года *было допущено 12 тяжелых несчастных случаев и один смертельный связанных с производством. В сравнении с I кварталом 2016 г. количество тяжелых несчастных случаев осталось на том же уровне, однако допущен смертельный случай.*

 **21.01.2019г.** слесарь-ремонтник по ремонту и обслуживанию технологического оборудования АО «Кордиант -Восток» **П.** при выполнении работ по монтажу и обвязке конвейера линии «Тростер» увидел, выход салазки из направляющей расположенной в непосредственной близости от приводного вала с зубчатыми колесами передающими крутящий момент на композитную ленту конвейера. Не отключив оборудование, принял решение установить салазки в направляющие, ввел руку в пространство между салазками и приводным валом. Защитная перчатка былы захвачена одним из зубчатых колес приводного вала далее произошел захват рукава куртки и правую руку затянуло под приводной вал транспортера.

**П.** получил травматическую ампутацию правой верхней конечности на уровне локтевого сустава, травматический геморрагический шок 2 степени.

Причинами несчастного случая стали:

-неудовлетворительный контроль за производством работ со стороны представителя работодателя на рабочем месте;

- нарушение пострадавшим требований «Инструкции №3 по охране труда для слесарей по ремонту оборудования, изготовления нестандартного оборудования, металлоконструкций и обработке запасных деталей», запрещающей касаться движущихся частей оборудования, машин, механизмов.

**(Профсоюз работников нефтяной, газовой отраслей промышленности и строительства)**

**27.02.2019г.** пекарь ОАО «Хлебодар» **Т.** для проверки готовности продукции в печи принял решение встать на выступ рамы робота -загрузчика фирмы WACHTEL серии COMFORT не отключив программу управления. При ручном открывании двери печи, автоматически сработала программа и робот-загрузчик пришел в движение. **Т**. потерял равновесие упал и палец левой руки был травмирован ручкой дверцы.

**Т.** получил неполное травматическое отчленение 5 пальца левой кисти с субкомпенсированным нарушением кровообращения, травматический шок I степени.

 Причинами несчастного случая стали:

- неудовлетворительный контроль за производством работ со стороны представителя работодателя на рабочем месте;

- невыполнение пострадавшим требований «Инструкции №31 по охране труда для пекаря при обслуживании электрических хлебопекарных печей «INFRA 620\216».

**(Профсоюз работников пищевой, перерабатывающей и смежных видов экономической деятельности)**

**28.02.2019г.** составитель поездов **М.** Омского центра организации работы железнодорожных станций- структурного подразделения Западно-Сибирской дирекции управления движением- структурного подразделения Центральной дирекции управления движением- филиала ОАО «РЖД» выполнял работы по соединению группы из 9 вагонов с одиночно стоящим вагоном. При соединении вагонов произошел саморасцеп между 2 и 3 вагонами с хвостовой части маневрового состава. При повторной попытке соединения группа из 2-х хвостовых вагонов откатилась на тормозных башмаках на 1,5-2 м. Составитель поездов М. самостоятельно принял решение войти в меж вагонное пространство и вручную поправить автосцепку, при этом не дав команду на остановку состава и не предупредив машиниста маневрового состава о своем решении. Состав в это время продолжал движение. В результате произошло зажатие правой руки составителя поездов М. между автосцепками вагонов.

 М. получил открытый оскольчатый перелом правого локтевого отростка, головки правой локтевой кости со смещением осколков, открытый оскольчатый перелом диафизов обеих костей правого предплечья, перелом первой и второй пястной кости правой кисти, ампутации второго пальца на уровне средней фаланги, травматический шок II степени.

 Основной причиной несчастного случая стало не выполнение пострадавшим требований инструкций по охране труда для составителя поездов железнодорожной станции Омск-Пассажирский, выразившееся в его

 вхождение в пространство между расцепленными единицами подвижного состава при расстоянии между автосцепками менее 10 метров;

- в нарушении требования запрещающего производить ремонт автосцепного устройства( механизма, расцепного привода и другого оборудования.

- использование для служебных переговоров с машинистом локомотива не регистрируемых каналов связи.

 Сопутствующими причинами стали невыполнение работодателем требований ст. 212ТК РФ выразившиеся в :

-отсутствии контроля за выполнением составителем поездов требований охраны труда;

-отсутствии контроля за ведением служебных переговоров по нерегистрируемым каналам связи;

- допуск составителя поездов к самостоятельной работе без подтверждающего свидетельства о присвоении рабочей профессии в одно лицо.

**(Роспрофжел)**

**11.03.2019г** дворник **Н.** БДОУ г. Омска «Центр развития ребенка- Детский сад №258», при спуске в подвальное помещение БОУ г. Омска «СОШ» № 107, где он работал по совместительству плотником, поскользнулся из-за наледи на последней ступени, упал и получил закрытую травму груди, перелом 3,5 ребер слева с повреждением легкого, пневмоторакс слева.

 Причиной несчастного случая стало не выполнение работодателем требований ст. 212 ТК РФ и п.3.2.15 должностной инструкции руководителя БОУ г. Омска «СОШ» № 107 выразившееся в неудовлетворительном содержание лестницы в здании, а именно наличие на ступенях наледи из-за не надлежащего водоотведения таящего снега на крыше.

**(Профсоюз работников народного образования и науки)**

**24.03. 2019г.** стрелок Ш. омского отряда ведомственной охраны -СП филиала ФГП ВО ЖДТ России на Западно-Сибирской железной дороге производил осмотр поезда №2578. Подойдя к платформе для осмотра на ней груза Ш. попытался подняться на неё. Наступил левой ногой на расцепной рычаг автосцепки, взялся левой рукой за край платформы и попытался оттолкнуться правой ногой от земли. Нога соскользнула и Ш. Ударился правым боком об упорный кронштейн платформы, получив закрытую травму груди, перелом7,8,9 ребер справа, пневмоторакс справа.

 Причиной несчастного случая стало нарушение пострадавшим инструкции по охране труда для стрелка по охране парков станций ИОТ НОР-1-006-2016, которая предписывает подъем на платформу с боковой стороны , а не с торца.

**(Роспрофжел)**

**08.04.2019г. электромонтер Ш.** по ремонту воздушных линий электропередачи Центрального участка службы высоковольтных линий производственного отделения «Северные электрические сети» филиала ПАО «МРСК Сибири»-«Омскэнрго» в составе бригады выполнял работы по наряду допуску по выпилке отдельно стоящих деревьев в охранной зоне ВЛ 35 кВ 146Ц Ермаковка-Васис.

 При спиливании одного из деревьев оно упало на сухостой находящийся на расстоянии 18,5 м от спиленного дерева. Сухостой длинной около 20ми толщиной у основания 18см. упал и ударил по голове электромонтера Ш, который в это время находился без защитной каски, поскольку получил команду от ответственного руководителя работ на перерыв.

Электромонтер Ш. получил сочетанную травму, острую черепно- мозговую травму, ушиб головного мозга тяжелой степени, субдуральную гематому, линейный перелом теменно-височной кости справа, вдавленный перелом теменно-височной кости справа, перелом скуловой кости.

##  Причиной несчастного случая комиссия посчитала нахождение пострадавшего без защитной каски до полного окончания работ, как того требуют Правила по охране труда в лесозаготовительном, деревообрабатывающем производствах и при проведении лесохозяйственных работ утвержденные Приказом Министерства труда и социальной защиты РФ от 2 ноября 2015 г. № 835н “.

## (Всероссийский «Электопрофсоюз»)

**12.04.219г.** фельдшер **В.** в составе бригады скорой медицинской помощи БУЗОО ССМП №802 оказывали помощь находящемуся в бессознательном состоянии мужчине в подъезде дома ул. Яковлева, 11. Пациент, придя в сознание, поднялся и стал наносить удары фельдшеру В. по голове, рукам и ногам, вследствие чего она получила ЗЧМТ, сотрясение головного мозга, ушибы мягких тканей головы, ушибы мягких тканей верхних и нижних конечностей, растяжение мышц шеи.

 По факту несчастного случая зарегистрировано заявление в отделении полиции №10 УМВД России по г.Омску.

Причиной несчастного случая стали противоправные действия 3-го лица.

**Профсоюз работников здравоохранения)**

**17.04. 2019.**  Формовщик изделий, конструкций и строительных материалов **Ч.** АО «Завод сборного железобетона №6», находясь на форме- вагонетке производил её очистку от отходов бетона, повернувшись спиной к краю формы-вагонетки попятился назад, запнулся потерял равновесие и упал, ударившись спиной о швеллер затирочной машины.

**Ч.** Получил закрытую травму груди, перелом 8-9 ребер слева, травматический пневмоторакс слева, эмфизема шеи, груди, передней брюшной стенки.

Причиной несчастного случая стали неосмотрительные действия пострадавшего.

 **(Профсоюз работников строительства и промышленности строительных материалов омской области)**

**20.04.2019. в**рач- травматолог К. БУЗОО БСМП №2 был избит в кабинете пациентом, находящимся в нетрезвом состоянии. К получил сотрясение головного мозга, Ушиб мягких тканей головы, растяжение мышц шеи.

По факту нанесения телесных повреждений в отдел полиции №6 по Октябрьскому округу г. Омска подано заявление.

Причиной несчастного случая стали противоправные действия 3го лица.

**(Профсоюз работников здравоохранения)**

**25.04.2019г.** балансировщик шин **О.** АО «Омскшина» был обнаружен без признаков жизни вследствие того, что его голова была зажата между загрузочным устройством шин и основанием балансировочного станка.

Комиссией было установлено, что балансировочный станок был исправен, имел исправные блокировочные устройства ограждения рабочей зоны и блокировку входа в рабочую зоны при нахождении станка под напряжением. Работы по балансировке шин в момент несчастного случая не производились.

Комиссия установила, что причиной смертельного несчастного случая стало нарушение требований охраны труда пострадавшим, выразившееся в его несанкционированном проникновении в огражденную и заблокированную рабочую зону станка, находящегося под напряжением с целью подкраски станка.

**(Профсоюз работников нефтяной, газовой отраслей промышленности и строительства)**

**25.04.2019г**. машинист трактора К-700 **О.** ГП Омской области «Нововаршавское ДРСУ» выполнял работы по установке форсунок на двигатель закрепленного за ним трактора. Во время выполнения работы ключ соскочил с форсунки. Находясь на площадке трактора машинист трактора **О.** попятился назад, потерял равновесие и упал с площадки на пол и получил ЗЧМТ, ушиб головного мозга легкой степени, закрытый перелом лучевой кости слева со смещением, вколоченный перелом лучевой кости справа.

Причиной несчастного случая стало невыполнение пострадавшим требований «Инструкции №27 по охране труда при работе на тракторах, ремонте и техническом обслуживании тракторов», выразившееся в неприменении работником средств индивидуальной защиты и складировании во время выполнения работ инструмента под ногами.

 **(Профсоюз работников АТ и ДХ РФ)**

**30.05.2019г.** дорожный рабочий **А.** АО «Омскавтодор» при выполнении работ по выгрузке грузов с кузова автомобиля КАМАЗ автомобильным краном одев кольцо строп на крюк крана стал его поправлять указательным пальцем левой руки. В этот момент произошло натяжение строп и указательный палец зажало между кольцом и крюком автокрана. **А.** получил неполное травматическое отчленение 2 пальца левой кисти, травматический шок I степени.

 Причиной несчастного случая стало не выполнение работодателем требований ст. 212 ТК РФ, Постановления Минтрудсоцразвития РФ №1/29 от 13.01.2003г., п. 18 «Должностной инструкции производителя работ», выразившийся в допуске к выполнению погрузо-разгрузочных работа автокраном лица не прошедшего обучение.

 **( Профсоюз работников автомобильного транспорта и дорожного хозяйства РФ)**

**07.06.2019г.** электросварщик К. ЗАО «Завод Сибгазстройдеталь» на платформе сварочного вращателя производил подварку сварочных швов, находясь внутри металлоконструкции люк- лаза ТШС 720х720. При выполнении работ произошел надлом крепления люк-лаза и он упал с вращателя на сварщика К., который ударился о край сварочной подставки.

К. получил сочетанную травму, закрытый компрессионный не проникающий стабильный не осложненный перелом L1 позвонка 2 степени, закрытый перелом 6 ребра справа.

Причиной несчастного случая стали:

-неудовлетворительное содержание и недостатки в организации рабочего места, выразившееся в выполнении работ электросварщиком К. на сварочном манипуляторе без установки поддерживающих сварочных роликовых вращателей;

- неудовлетворительная организация производства работ выразившаяся в отсутствии контроля со стороны мастера за выполнением работником требований охраны труда.

**(Профсоюз работников нефтяной, газовой отраслей промышленности и строительства)**

Отдел правовой и технической

 инспекции труда ФОП