**ТЕРРИТОРИАЛЬНОЕ ОБЩЕСТВЕННОЕ ОБЪЕДИНЕНИЕ**

**«ФЕДЕРАЦИЯ ОМСКИХ ПРОФСОЮЗОВ»**

**Отдел правовой и технической инспекции труда**

**Информационный бюллетень № 3-т**

 **июль 2014 г.**

**В выпуске:**

**Анализ причин смертельных, тяжелых и групповых несчастных случаев, связанных с производством, произошедших вo II квартале 2014 года на предприятиях и в организациях, имеющих профсоюзные организации.**

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

**644024, г. Омск Телефон 31-72-10**

**пр. К. Маркса, 4**

**А Н А Л И З**

**причин смертельных, тяжелых и групповых несчастных случаев,**

**связанных с производством, расследованных вo II квартале 2014 года на предприятиях и в учреждениях, имеющих профсоюзные организации.**

 По оперативным данным Государственной инспекции труда по Омской области, на территории области за 6 месяцев 2014 г. расследовано 13 смертельных, 67 тяжелых и 10 групповых несчастных случаев, связанных с производством.

 На предприятиях, где имеются профсоюзные организации, за 6 месяцев 2014 г. расследовано 1 смертельный несчастный случай и 28 тяжелых, в том числе вo II квартале 2014 г. комиссиями по расследованию проведено и закончено расследование 16 тяжелых несчастных случаев, связанных с производством.

 **31.01.2014 г. почтальон отделения почтовой связи №119 Омского почтамта Управления Федеральной почтовой связи омской области - филиала Федерального государственного унитарного предприятия «Почта России» Б.** после доставки почтовой корреспонденции двигалась по пешеходному переходу в районе ул. Крупской, д. 3, поскользнулась и упала.

 При падении Б. получила: «Закрытую черепно-мозговую травму, сотрясение головного мозга, ушибы мягких тканей головы».

 Основной причиной несчастного случая стало не применение пострадавшей Б. в период гололеда противоскользящих устройств.

 Сопутствующей причиной несчастного случая явилось отсутствие должного контроля со стороны начальника почтового отделения за соблюдением работниками установленных требований охраны труда.

(**Профсоюз работников связи)**

 **11.03.2014 г. обувщик по пошиву ортопедической обуви ФГУП «Омское ПрОП» Минтруда России М.** по окончании обеденного перерыва, который согласно правил внутреннего трудового распорядка заканчивался в 12 час. 48 мин. направлялся к своему рабочему месту.

 В 12ч. 50 мин. вследствие резкого ухудшения здоровья потерял сознание и упал, ударившись головой о пол.

 При падении М. получил ЗЧМТ. Ушиб головного мозга с контузинным отеком лобных, височных долей, эпидуральную гематому затылочной области слева».

 Причиной несчастного случая комиссия посчитала падение пострадавшего с высоты собственного роста вследствие резкого ухудшения здоровья.

 Нарушений требований законодательных и иных нормативно-правовых актов, являющихся причиной несчастного случая, со стороны работодателя или пострадавшего комиссией не установлено.

**(Профсоюз работников госучреждений и общественного обслуживания)**

 **26.03.2014 г. Оператор АЗС ООО «КЭАгро» Полтавского района, Омской области Т.** поднималась по самодельной приставной лестнице на топливный резервуар для замера уровня дизельного топлива.

 Находясь на высоте 2,3 м, на предпоследней ступени лестницы Т. почувствовала, что лестница под ней начала скользить вниз.

 **Т.** упала спиной на лестницу, получив закрытый компрессионный перелом Th XII-XI тел позвоночника.

 Причиной несчастного случая стала неудовлетворительная организация производства работ, выразившаяся в том, что работодателем для подъема работников на высоту использовалась самодельная приставная лестница, не прошедшая испытание, не имеющая на нижних концах металлических оковок с острыми наконечниками для установки её на земле. Не было подготовлено место для установки лестницы, не были приняты меры по безопасному выполнению работником работ на высоте, которые являются работами повышенной опасности.

**(Профсоюз работников агропромышленного комплекса)**

 **03.03.2014 г. слесарь ЗАО «Колос, Павлоградского района Омской области Б.** при выполнении работ по снятию заусенец детали на заточном станке был травмирован разлетевшимися осколками разрушившегося наждачного круга.

Б. получил открытую черепно-мозговую травму, вдавленный перелом лобной кости, ушиб головного мозга, эпидуральную гематому, субдуральную гигрому.

 Основной причиной несчастного случая стала неудовлетворительная организация производства работ, выразившаяся в отсутствии на заточном станке защитного кожуха абразивного круга, жесткого подручника, установка абразивного круга на станок лицом, не прошедшим специального обучения на выполнение этого вида работ.

 Сопутствующей причиной явились недостатки в организации обучения по охране труда, выразившиеся в непроведении обучения по охране труда лиц, осуществляющих эксплуатацию оборудования и выполнение технологических процессов на заточном станке.

**(Профсоюз работников агропромышленного комплекса)**

 **01.04.2014г. слесарю ремонтнику Филиала «ОМО им. П.И.Баранова» ФГУП «НПЦ газотурбостроения «Салют» К.** за отказ от выполнения поручаемой ему работы другим слесарем С., не имеющим на то полномочий, были нанесены по лицу удары кулаком.

 **К.** получил закрытый перелом костей носа со смещением отломков.

 Причиной несчастного случая стали хулиганские действия слесаря- ремонтника С., неудовлетворительная организация производства, выразившаяся в отсутствии контроля со стороны представителей работодателя за обеспечением безопасных условий труда на рабочих местах.

**(Первичная профсоюзная организация Филиала «ОМО им. П.И.Баранова» ФГУП «НПЦ газотурбостроения «Салют»)**

 **04.2014 г. слесарь-ремонтник ОАО «Омский каучук» Б.** производил обработку кромок досок на самодельном деревообрабатывающем фуговальном станке. В момент обработки одна из досок переломилась, и правая рука слесаря-ремонтника **Б.** попала на вращающиеся ножи станка.

 **Б.** получил рваные раны 1-5 пальцев правой кисти с дефектом кожи мягких тканей, травматическое разрушение 1-го пальца и дистальной фаланги 4-го пальца, травматический шок 1-й степени.

 Причиной несчастного случая стала неудовлетворительная организация производства, выразившаяся:

- в отсутствии на станке защитных ограждений,

-в допуске к выполнению работ на станке для обработки пиломатериалов слесаря–ремонтника **Б.** не имеющего соответствующей квалификации и не прошедшего профессионального обучения профессии станочник деревообрабатывающего производства,

-установки деревообрабатывающего станка без проектной документации.

**(Профсоюз работников химических отраслей промышленности)**

 **4.04.2014 г. грануляторщик-вальцовщик ОАО «Омскшина» К.** выполнял работы по подаче резиновой смеси на УФТ-3100-1(устройство фестонного типа). С цель осуществления контроля операции передачи резиновой смеси с транспортера вальцов на УФТ-3100-1 **К.** принял решение пройти по запрещенному пути сквозь прямоугольную опору, высотой 1,5 м транспортера вальцев. Проходя под транспортером **К.** ударился головой о металлический швеллер опоры и получил сотрясение головного мозга, ушиб мягких тканей головы.

 Причиной несчастного случая стало нарушение пострадавшим требований инструкции по охране труда, которая предписывает проходить к своему рабочему месту только по установленным проходам, не подлезать под конвейеры, транспортеры.

**(Профсоюз работников нефтяной, газовой отраслей промышленности и строительства РФ)**

 **10.04.2014 г. слесарь-ремонтник А. ОАО «ОМПО «Иртыш**» выполнял в составе бригады работы по монтажу настила на солевой емкости в помещении химводоочистки.

 При отсутствии устройств для подъема и спуска в металлическую емкость, где находились заготовки из просечно-вытяжных листов для изготовления настила, **А.** взобрался по находившимся рядом металлоконструкциям осушителя воздуха, чтобы проникнуть внутрь этой емкости. Но наступив ногой на поверхность осушителя, покрытую мокрым снегом, поскользнулся и упал с высоты 1,1м, ударившись о редуктор осушителя.

 При падении **А.** получил множественные переломы ребер слева с повреждением легкого.

 Причиной несчастного случая стала неудовлетворительная организация производства работ руководителем производственного участка, выразившаяся в отсутствии подготовки рабочего места к выполнению работ в безопасных условиях труда.

 Нарушение пострадавшим инструкции по охране труда для слесаря-ремонтника, которая предписывает: «Перед началом работ проверить рабочее место и подходы к нему на соответствие требованиям охраны труда. До начала новой работы или при возникновении сомнений в процессе работы обращайтесь к непосредственному руководителю за инструкциями по безопасным приемам выполнения порученной работы».

**(Первичная профсоюзная организация ОАО «ОМПО «Иртыш»)**

 **23.04.2014г. рабочий комплексной бригады ОАО «Омскметаллооптторг» Д.** выполнял функции машиниста мостового крана при погрузке груза в автомобиль.

 При выполнении работ не сработал механизм подъема. **Д.,** не дождавшись ремонтной бригады, предпринял попытку самостоятельно устранить неполадку. Не отключив рубильник электропитания в кабине крана, вышел на грузовую площадку, для устранения неполадки приблизился на недопустимо близкое расстояние к намоточному барабану. После устранения неисправности, механизм подъема заработал, вследствие чего, левую ногу **Д.** затянуло под барабан намотки тросса. **Д.** получил открытые переломо-вывихи 1плюсневой кости, 1клиновидной кости, вывих 2 плюсневой кости, открытые переломы 1.2,3.4,5 костей левой стопы, обширные рвано-разможённые раны левой стопы, травматический шок 1-й степени.

 Причиной несчастного случая стало нарушение пострадавшим инструкции для крановщиков(машинистов) по безопасной эксплуатации мостовых кранов, запрещающей производить осмотр крана при работающих механизмах и не отключенном рубильнике в кабине крановщика.

**((Профсоюз работников госучреждений и общественного обслуживания)**

 **03.05.2014г. электромонтер линейных сооружений телефонной связи и радиофикации Омского филиала ОАО «Ростелеком» К.** производил устранение повреждения линий на территории Пушкинского сельского поселения Омского района в связи с прохождением штормовых явлений, сопровождавшихся снегом, дождем и сильным ветром.

Поднявшись на опору, **К.** проверил отсутствие постороннего напряжения на нижних изоляторах, на концах подвесов кабелей, на корпусе кабельного ящика и шкафу цифрового абонентского уплотнения.

Когда электромонтер **К.** стал проверять отсутствие напряжения на верхнем изоляторе, на котором был закреплен провод отключенной воздушной линии связи на бывшую животноводческую ферму, через его тело «пошел» электрический ток: левая рука - правая сторона живота - заземленный корпус шкафа цифрового абонентского уплотнения.

От поражения электрическим током электромонтер **К.** получил электротравму II степени, электроожоги II-III степени живота, спины, верхних конечностей площадью 4%, закрытый перелом лучевой кости.

 Причиной несчастного случая комиссия посчитала последствия штормовых явлений природного характера, вследствие чего упавшим деревом провод воздушной линии электропередачи ВЛ-10кВ фидера

«ПШ-3» в пролете опор №118-119 соприкоснулся с отключенной ранее воздушной линией связи.

 Нарушений требований охраны труда, требований законодательных и иных нормативно-правовых актов, локальных актов, приведших к несчастному случаю, со стороны работодателя Омского филиала ОАО «Ростелеком» и пострадавшего электромонтера **К.** комиссией не установлено.

**(Профсоюз работников связи)**

 **12.04.2014 г. тракторист СПК «Пушкинский» Омского района, Омской области Г.** во время загрузки кормораздатчика его трактора, находился у въездных ворот склада кормов.

 Другой тракторист, производивший загрузку кормов в кормораздатчик, совершал маневр на тракторе МТЗ-82Л, оборудованном навесным устройством в виде ковша. При проезде через проем склада, он трактором задел створку распашных въездных металлических ворот, выполненных из металлического уголка, обшитого металлическими листами. Створка упала и придавила тракториста **Г.,** вследствие чего он получил ушибы мягких тканей головы, компрессионный перелом L 2-3-го позвонков поясничного отдела позвоночника.

 Причинами несчастного случая стали:

- неудовлетворительная организация производства работ, выразившаяся в том, что погрузо-разгрузочные работы проводились в отсутствии контроля за их выполнением начальником цеха растениеводства, назначенного ответственным за организацию погрузоразгрузочных работ, работодателем не была разработана схема движения транспортных средств в местах производства погрузо-разгрузочных работ.

 - Нарушение правил дорожного движения трактористом, который выполнял маневр «движение трактора задним ходом» не убедившись в безопасности этого маневра.

**(Профсоюз работников агропромышленного комплекса)**

 **10.05.2014 г. фельдшер подстанции №1 БУЗОО «Станция скорой медицинской помощи» А.** в составе бригады обслуживал вызов на дому.

 Во время заполнения медицинской документации А. был избит находящимся в алкогольном опьянении мужем пациентки.

 **А.** получил закрытую черепно-мозговую травму, сотрясение головного мозга.

 По факту несчастного случая зарегистрировано заявление в отделе полиции №8 УМВД России по г. Омску.

 Причиной несчастного случая стали противоправные действия постороннего лица.

**(Профсоюз работников здравоохранения)**

 **20.05.2014г. дорожный рабочий БУ г.Омска «Управление дорожного хозяйства и благоустройства» И.,** увидев на раме мусоровоза посторонний предмет, принял решение убрать его. Проявив неосторожность он оперся правой рукой на раму автомобиля. В это время водитель мусоровоза возвращал стрелу гидроподъемного механизма в исходное положение и вращающийся элемент основания этого механизма прижал кисть руки **И.** к раме.

 **И.** получил рвано-ушибленную рану правой кисти с обширным размозжением мягких тканей, повреждением сухожилий, открытый оскольчатый перелом 2-3-ей пястных костей со смещением осколков, травматический шок 1-й степени.

 Причиной несчастного случая стало не выполнение пострадавшим требований инструкции по охране труда: «Очистку транспортного средства и контейнер следует производить при помощи согнутого прута».

**( Профсоюз работников «Жизнеобеспечения»)**

 **16.04.2014 г. учитель МКОУ «Красноярская средняя общеобразовательная школа» Омского района В.** проводила субботник с учащимися по распоряжению администрации на территории школы. В это время учащийся 7-го класса, проезжавший мимо на велосипеде, не справился с управлением велосипедом и допустил наезд на учителя **В.**

 **В.** упала на асфальт и получила травму закрытый оскольчатый внутрисуставной перелом наружного мыщелка большеберцовой кости

левой голени со смещением отломков, травматический шок I степени.

 Нарушений требований законодательных и иных нормативных правовых и локальных актов по охране труда со стороны работодателя и потерпевшей комиссией не установлено.

**( Профсоюз работников образования и науки)**

 **17.06.2014 г. электрогазосварщик ОАО «Омский бекон» С. в составе группы работников технической службы комплекса** был привлечен к участию в устранении причин остановки линии раздачи кормов на территории участка №1, расположенного в с.Калинино, Омского района.

 Приняв самостоятельное решение провести осмотр привода, без поручения ответственного руководителя, он решил прокрутить привод шнека вручную, просунув левую руку с внутренней стороны защитного кожуха, где имелся доступ к ременной передаче. **С.** взялся левой рукой за ремень и начал его прокручивать. В этот момент электромонтер **П.,** самостоятельно проводивший выявление и устранение причин остановки линии № 5 раздачи кормов, произвел кратковременный пуск линии путем последовательного нажатия кнопок «Пуск» и «Стоп». Шкив начал вращение, и пальцы левой рукиэлектрогазосварщика **С.** оказались зажаты между ремнем и шкивом электродвигателя.

Вследствие этого **С.** получил рвано-ушибленные раны 2-3-4 пальцев левой кисти с повреждением сухожилий разгибателей 2-3-4 пальцев, открытый оскольчатый перелом дистальной фаланги2 пальца, контузия сосудисто-нервных пучков, травматический шок 1-й степени.

 Основной причиной несчастного случая стала эксплуатация неисправных машин, механизмов, оборудования, выразившаяся в отсутствии на линии № 5 раздачи кормов звуковой сигнализации для подачи сигнала перед пробным включением оборудования после ремонта.

 Сопутствующими причинами послужило:

- отсутствие координации действий работников при сбое или неисправности в работе оборудования, систем отопления, вентиляции, кормления,

- выполнение электрогазосварщиком **С.**  ремонтных работ на не- обесточенной линии, без получения задания от ответственного производителя работ,

 - невыполнение пострадавшим инструкций по охране труда,

**(Профсоюз работников агропромышленного комплекса)**

 **15.04.2014 г. врач БУЗОО «Станция скорой медицинской помощи» П.** в составе бригады обслуживал вызов к тяжелобольной

75- летней пациентке.

 Находящийся в нетрезвом состоянии муж пациентки оскорблял работников бригады, всячески мешал и препятствовал оказанию медицинской помощи. При попытке успокоить его врачу **П.** был нанесен удар кулаком по голове.

По факту несчастного случая в отделе полиции №2 УМВД России по г. Омску зарегистрировано заявление от 16.06.2014 г № 6561.

 **П.** получил закрытую черепно-мозговую травму, сотрясение головного мозга, ушибы мягких тканей головы.

 Причиной несчастного случая стали агрессивные действия постороннего лица.

**(Профсоюз работников здравоохранения)**

**Отдел правовой и технической инспекция труда ТОО «ФОП»**