**ОМСКИЙ ОБЛАСТНОЙ СОЮЗ ОРГАНИЗАЦИЙ ПРОФСОЮЗОВ**

**«ФЕДЕРАЦИЯ ОМСКИХ ПРОФСОЮЗОВ»**

**Отдел правовой и технической инспекции труда**

**Информационный бюллетень № 3-т**

 **октябрь 2016 г.**

**В выпуске:**

 **Анализ причин смертельных, тяжелых и групповых несчастных случаев, связанных с производством, произошедших**

 **в III квартале 2016г. на предприятиях и в организациях, имеющих профсоюзные организации.**

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

**644024, г. Омск Телефон 31-72-10**

**пр. К. Маркса, 4**

**А Н А Л И З**

**причин смертельных, тяжелых и групповых несчастных случаев,**

 **связанных с производством, расследованных в III квартале 2016 года на предприятиях и в учреждениях, имеющих профсоюзные организации**

По оперативным данным Государственной инспекции труда в Омской области за 9 месяцев 2016 года было расследовано 8 групповых, 25 смертельных и 71 тяжелый несчастный случай, из которых были квалифицированы как связанные с производством 7 групповых, 5 смертельных и 63 тяжелых несчастных случая.

На предприятиях, имеющих профсоюзные организации, в III квартале 2016 г. расследованы и связаны с производством один групповой несчастный случай и 11 тяжелых, в которых 1 работник погиб и 12 получили тяжелые травмы.

**12.06.2016 г. бригада в составе:** слесаря ремонтник **Ш.**, слесаря по контрольно-измерительным приборам и автоматике **С.** и электромонтера по ремонту и обслуживанию электрооборудования **К.** ОАО «ОмскВодоканал» производили ремонт задвижки на канализационной насосной станции №13, работающей в автоматическом режиме.

 После проведения работ по подготовке задвижки к ремонту Ш. снял крышку задвижки, и в машинное отделение КНС хлынули стоки с сопутствующими канализационными газами.

 Не справившись с быстрой установкой крышки задвижки на место, **Ш.** через некоторое время стал подниматься наверх и, поднявшись на несколько ступеней, потерял сознание и упал. Слесарь по контрольно-измерительным приборам и автоматике **С.**, находившийся рядом, стал подниматься по лестнице наверх, чтобы помочь **Ш.**

Электромонтер по ремонту и обслуживанию электрооборудования **К**., находившийся наверху КНС, увидев, что **Ш.** упал, тоже спустился вниз, чтобы помочь **С.** поднять на верх потерявшего сознание **Ш.** но через несколько секунд и **С.** потерял сознание. Электромонтеру по ремонту и обслуживанию электрооборудования **К.** удалось вынести из КНС слесаря **С.** находящегося в бессознательном состоянии.

Надев фильтрующий противогаз, **К.** вновь спустился к слесарю **Ш.**, но поднять его наверх не смог. Прибывшая аварийная бригада, надев противогазы, подняла **Ш.** из КНС наверх. Прибывшая скорая помощь констатировала смерть **Ш.,** а **С.** был доставлен в БУЗОО «ГК БСМП №12, где ему был установлен диагноз: острое производственное ингаляционное отравление канализационными газами тяжелой степени, токсико-гипоксическая энцефалопатия, кома. Повреждение относится категории тяжелых производственных травм.

Причинами несчастного случая стали:

- неудовлетворительная организация производства газоопасных работ без оформления и выдачи наряда допуска;

- отсутствие в канализационной насосной станции местной аварийной предупредительной сигнализации о превышении ПДК вредных газов в рабочей зоне;

- неприменение перед началом и в ходе выполнения работ переносного газоанализатора, использование которого предусмотрено инструкциями по охране труда.

**(Профсоюз работников жизнеобеспечения)**

**10.06.2016 г**. **слесарь ремонтник** **П.** АО «Омский бекон» был обнаружен в бессознательном состоянии в помещении канализационной насосной станции, где он производил работы по откачке навозных стоков.

По медицинскому заключению БУЗОО «ГК БСМП№1», **П**. получил: «острое производственное ингаляционное отравление канализационными газами тяжелой степени, токсико - гипотоксичесую энцефалопатию, кому.

 Причинами несчастного случая стали:

- необеспечение работника газоанализатором и газосигнализатором для контроля загазованности объекта метаном, сероводородом;

- необеспечение средствами защиты в соответствие с типовыми отраслевыми нормами полумаской с противогазовыми фильтрами, шланговым противогазом;

 **(Профсоюз работников агропромышленного комплекса)**

**14.06.2016 г. слесарь-ремонтник К.** ЗАО «Иртышское» производил резку конструкции из металла угловой шлифовальной машиной марки УШМ-9069S Makita.

Во время резки диск угловой шлифовальной машины заклинило, машину резко отбросило в сторону пострадавшего, он не удержал её в руках и выронил, вследствие чего вращающимся диском ему была причинена травма: рваная рана средней трети правой голени, открытый краевой перелом правой большеберцовой кости.

Причиной несчастного случая стали:

- нарушения требований безопасности при работе с ручной шлифовальной угловой машиной, выразившиеся в том, что при выполнении работ по резке металла разрезаемая конструкция не была надежно закреплена, что и привело к заклиниванию абразивного диска;

- недостатки в обучении и подготовке работников по охране труда, выразившиеся в отсутствии в инструкции по охране труда специальных требований для операций абразивной резки, изложенных в Руководстве по эксплуатации угловой шлифовальной машины марки УШМ-9069S Makita.

**(Профсоюз работников агропромышленного комплекса)**

**30.06.2016 г. электросварщик К.** АО «Омсктрансмаш» производил подварку отливки весом более 350 кг. Вследствие занятости грузоподъемного механизма он воспользовался самодельным ломом для переворачивания отливки. Лом под нагрузкой сломался, и **К.,** потеряв равновесие, упал, получив тяжелую травму: зарытый перелом обеих костей правой голени, травматический шок 1-й степени.

Причиной несчастного случая стало использование в качестве рычага самодельного лома, изготовленного из легированной рессорно-пружинной стали 60С2А не отвечающей характеристикам механической прочности для изготовления такелажного инструмента.

**(Первичная профсоюзная организация «Трансмаш ОБОРОНПРОФ»)**

**08.07.2016 г. слесарь-сантехник К.** БОУ г. Омска «Средняя общеобразовательная школа № 131» производил ремонт сгона на трубе отопления, находясь на подмостях высотой 1,2 м. При спуске с подмостей он стал на стоящий рядом стул, потерял равновесие и упал на пол, вследствие чего получил травму: открытый оскольчатый перелом дистального метаэпифеза правой лучевой кости и шиловидного отростка правой локтевой кости, травматический шок I степени.

Причиной несчастного случая стала неудовлетворительная организация производства работ, выразившаяся в применении подмостей изготовленных не по типовому проекту, а также неосторожность пострадавшего, использовавшего стул для спуска с подмостей.

**(Профсоюз работников народного образования и науки)**

**11.07. 2016 г.** **рабочий по комплексному обслуживанию и ремонту зданий** **К.** бюджетного дошкольного образовательного учреждения г. Омска «Центр развития ребенка- детский сад №341» по лестнице поднялся на крышу пищеблока для выявления причины её протекания. Передвигаясь по парапету в личной обуви (сандалиях), он зацепился за задранный лист кровельного железа, потерял равновесие и упал с высоты 4,5 м.

 Вследствие падения **К.** получил тяжелую травму: повреждение позвоночника, закрытый перелом пяточной кости.

 Основной причиной несчастного случая комиссия посчитала неудовлетворительную организацию производства работ, выразившуюся в отсутствии ответственных лиц за организацию и безопасное проведение работ на высоте, допуск к работе на высоте работника не прошедшего обучение и проверку знаний требований охраны труда при работе на высоте,

необеспечение работника специальной сертифицированной обувью.

 Сопутствующей причиной стали неосторожные действия пострадавшего, выразившиеся в самостоятельном принятии решения передвижения по парапету без страховочных средств.

**(Профсоюз работников народного образования и науки)**

**25.08.2016 г.** ведущий инженер **Н.** УФПС Омской области - филиала ФГПУ «Почта России» осуществлял контроль проведения монтажа локальной вычислительной сети в Омском магистральном сортировочном центре, для подъема на высоту он использовал алюминиевую лестницу-стремянку.

 Под действием веса Н. тетивы лестницы стремянки разрушились, и Н. упал на пол с высоты 3-й ступени, получив закрытую черепно-мозговую травму, сотрясение головного мозга.

Причиной несчастного случая стало разрушение по причинам низкой прочности тетивы лестницы стремянки, прошедшей своевременное испытание и допущенной к эксплуатации.

**( Профсоюз работников связи)**

**01.05.2016 г.** медицинский брат-анастезист М. БУЗОО «Калачинсая ЦРБ», спускаясь на ступеням лестничного марша с третьего этажа на второй, запнулся о собственный тапок, потерял равновесие и упал с лестничного марша на площадку второго этажа. Ударившись головой, потерял сознание.

По заключению БУЗОО «ГК БСМП №1», М. получил закрытую черепно-мозговую травму, эпидуральную гематому справа, переломы правых теменной и височной костей.

Причиной несчастного случая стали непреднамеренные неосторожные действия пострадавшего.

**(Профсоюз работников здравоохранения)**

**12.07.2016 г. уборщик мусоропроводов Б.** ЗАО «Харьковская» производил погрузку бытового мусора в мусоровоз. При закрытии крышки ковша мусоровоза огнетушитель, лежавший сверху мусора выпал и ударился об асфальт, при этом произошел выброс порошка. Огнетушитель под действием струи был отброшен в сторону Б. и ударило его по правой ноге. Б. получил открытый перелом нижней трети обеих костей правой голени со смещением отломков.

Причиной несчастного случая явилось несоблюдение жильцами подъезда №4 дома по ул. Кирова 22/2 правил утилизации предметов, не относящихся бытовому мусору.

**(Профсоюз работников жизнеобеспечения)**

**20. 09.2016 г. слесарь механосорочных работ Я.**  Филиала «ОМО им. П. И. Баранова» АО «НПЦ газотурбостроения «Салют» производила снятие заусенцев и притупление острых кромок на деталях.

При обработке очередной детали круг разрушился, и разлетевшиеся осколки нанесли Я. травму: открытый перелом костей носа без смещения отломков.

Причиной несчастного случая стала неудовлетворительная организация производства работ, выразившаяся в не выполнении работодателем ст. 212 ТК РФ в части:

- не обеспечения безопасности работника при эксплуатации полировальной бабки, осуществлении технологического процесса по снятию заусенцев и притуплению кромок, а также применяемых в производстве инструментов,

- отсутствия порядка испытания и допуска в работу абразивных кругов,

- отсутствияконтроля за выполнением утвержденного технологического процесса, согласно которому снятие заусенец и притупление кромок должно было производиться шлифовальной шкуркой и надфилем а не на полировальной бабке.

**(ППО Филиал «ОМО им. П. И. Баранова» АО «НПЦ газотурбостроения «Салют»)**

**14.09.2016 г. монтер пути П.** ООО «ГПН - Логистика» выполнял в составе бригады раскладку шаблона- стенда из деревянных шпал.

Двигаясь по шаблону-стенду РШР с цель визуального осмотра, **П.** оступился, его левая нога попала в междушпальное пространство и застряла в нем. **П.** потерял равновесие и упал, вследствие чего получил закрытый перелом левой бедренной кости. в средней трети диафиза S72.3, травматический шок I степени.

Причиной несчастного случая стали неосторожные непреднамеренные действия пострадавшего.

**(Профсоюз работников химических отраслей)**

**17.09.2016 г. аппаратчик Л. ПАО «Омский каучук»** в присутствии мастера производил работы по механическому удалению термополимера дивинила из отрезка трубопровода с помощью металлического стержня.

При разрушении термополимера металлическим стержнем в отрезке трубы произошел «хлопок», в результате чего Л. получил термический ожог пламенем II-III степени лица, ожог кожи век II степени, роговицы, ушибы ссадины и множественные инородные тела в мягких тканях лица.

Причиной несчастного случая стали:

-неудовлетворительная организация производства, выразившаяся в не-

обеспечении безопасных условий труда работнику при выполнении ремонтных работ по удалению термополимера дивинила из трубопровода;

- допуск работника к выполнению работ без применения средств индивидуальной защиты лица.

**(Профсоюз работников химических отраслей)**

**Отдел правовой и технической инспекции труда**

**«Федерации омских профсоюзов»**