**ОМСКИЙ ОБЛАСТНОЙ СОЮЗ ОРГАНИЗАЦИЙ ПРОФСОЮЗОВ**

**«ФЕДЕРАЦИЯ ОМСКИХ ПРОФСОЮЗОВ»**

**Отдел правовой и технической инспекции труда**

**Информационный бюллетень № 3-т**

 **октябрь 2019 г.**

**В выпуске:**

 **анализ причин смертельных, тяжелых и групповых несчастных случаев, связанных с производством, произошедших**

 **в III квартале 2019 г. на предприятиях и в организациях, имеющих профсоюзные организации.**

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

**644024, г. Омск Телефон 31-72-10**

**пр. К. Маркса, 4**

**А Н А Л И З**

**причин смертельных, тяжелых и групповых несчастных случаев,**

 **связанных с производством, расследованных в III квартале 2019 года на предприятиях и в учреждениях, имеющих профсоюзные организации.**

 По оперативным данным Государственной инспекции труда за 9 месяцев 2019г. было расследовано и квалифицированно как связанные с производством6 2 групповых, 52 тяжелых, 7смертельных несчастных случаев, в которых тяжелые травмы получили 54 человека и 8 работников погибло.

 На предприятиях, имеющих профсоюзные организации, за этот период было допущено, 2 смертельных и 22 тяжелых несчастных случаев, связанных с производством, в том числе в III кв. 2019г произошел 1 смертельный и 6 тяжелых несчастных случаев.

 **12.08.2019г. работник АО «Омский завод транспортного машиностроения» П.** на территории предприятия переходил дорогу по которой двигался с права на лево по отношению к пешеходу автомобиль КАМАЗ. В это же время с левой стороны пешехода, из-за закрытого поворота, выехал автомобиль УАЗ-3962, водитель, которого не убедился в отсутствии пешеходов справа на проезжей части дороги и допустил столкновение автомобиля УАЗ- 3962 с пешеходом П, который упал, ударился головой о дорожное покрытие и получил травмы головы, приведшие к смертельному исходу.

Причиной смертельного несчастного случая стала невнимательность водителя автомобиля УАЗ-3962.

 **(Профсоюз работников Роспрофпром)**

**13.06.2019г. чистильщик ООО «Нефтехимремонт» Б.** вследствие резкого ухудшения здоровья, потерял сознание и упал на пол в гардеробной. При падении Б. получил ЗЧМТ, ушиб головного мозга, линейный перелом левой теменной и височной костей, ушиб мягких тканей головы.

 Причиной несчастного случая стало резкое ухудшение здоровья вследствие заболевания работника и его падение из-за потери сознания. **(Профсоюз работников химических отраслей промышленности)**

 **19.06.2019г. медицинская сестра БУЗОО «Клинический медико-хирургический центр Министерства здравоохранения Омской области» А.** наблюдая за ходом операции в операционной потеряла сознание и упала на пол, получив ЗЧМТ, сотрясение головного мозга, ушиб мягких тканей головы, вегето-сосудистая дистония.

 Причиной несчастного случая стало падение работника с высоты собственного роста в результате резкого ухудшения состояния здоровья.

**(Профсоюз работников здравоохранения)**

 **17.07. 2019г. водитель САУ Омской области «Омский лесхоз» М.** получил задание на вывоз древесины с участка, где проводилась сплошная санитарная рубка леса. По прибытии на участок при выборе маршрута для подъезда под погрузку он зашел в опасную зону, где проводилась валка леса. Увидев, падающее дерево **М.** пытался отбежать, но упал и его придавило верхней частью спиленного дерева.

Причиной несчастного случая стала неудовлетворительная организация производства работ выразившаяся в применении технологической карты не содержащей указаний об очередности разработки пасек, расстановки работников в них и безопасные способы ведения работ.

**(Профсоюз работников лесных отраслей )**

 **09.07.2019г. инженер-технолог Филиала АО «ОДК» «ОМО им П.И. Баранова» Б.** следовала на велосипеде по территории предприятия.

 При попытке объехать группу работников, следовавших в попутном направлении, не справилась с управлением, наехала на бордюр и упала с велосипеда ударившись головой об асфальт. Б. получила ЗЧМТ, сотрясение головного мозга, ушибленную рану головы.

 Причиной несчастного случая стали неосторожные, непреднамеренные действия пострадавшей.

**(Профсоюз трудящихся авиационной промышленности)**

 **21.06.2019г. формовщик изделий, конструкций и строительных материалов АО «ЗСЖБ № 6» Щ.** производил работы по распалубке формы ПЖ №7 в том числе и извлекал куски застывшего розлива бетона из пространства внутри формы. В ходе работы **Щ.** вошел внутрь формы для извлечения куска бетона, находившегося далеко то края формы. Вследствие нарушения равновесия вертикально стоящий металлический лист- отсекатель весом более 2360кг пришел в движение и прижал Щ. к стенке формы.

 **Щ.** получил закрытую травму груди, ушиб левого легкого, закрытая травма живота, разрыв печени, геморрагический шок, термический ожог паром 2-3А степени области левого локтевого сустава и спины.

Причиной несчастного случая стали:

- отсутствие в карте технологических работ мер безопасности при эксплуатации стендовой формы ПЖ №7;

- отсутствие контроля за состоянием условий труда на рабочем месте Щ. во время выполнения работ по распалубке формы ПЖ №7.

**(Профсоюз строителей Омской области)**

 **03.09. 2019г Докер -механизатор О. комплексной бригады на погрузо-разгрузочных работах Омской механизированной дистанции погрузо-разгрузочных работ и коммерческих операций-структурного подразделения – Западно-Сибирской дирекции по управлению терминальным складским комплексом-филиала ОАО «Российские железные дороги»** выполнял по заданию руководителя и в его присутствии устранение коммерческой неисправности сдвига листов металла установленных в металлической конструкции на ж/д платформе. С этой целью он установил перпендикулярно платформе деревянный брус 200\*200 длинной 2, 76м между металлическими конструкциями и удерживал его рукой для устойчивого положения. Его руководитель, управляя козловым краном КПБ-10м с раскачки ударил контрольным грузом, закрепленным на кране по деревянному брусу с целью выравнивания положения металлических листов. Произошел излом деревянного бруса, в результате чего О. получил удар в область головы и потеряв равновесие он упал с ж\д платформы, получив ОЧМТ, ушиб головного мозга тяжелой степени с формированием контузионных очагов височной теменной долей левой гемисферы, лобной, височной долей правой гемисферы, перелом основания черепа в передней и средней черепной ямках, перелом лицевого скелета черепа, гемосинус.

 Причиной несчастного случая стала неудовлетворительная организация производства работ, выразившаяся в:

 - отсутствии технологической карты на данный вид работ,

 - допуске нахождения работника в зоне перемещения контрольного груза,

 - отсутствии обучения и проверки знаний требований охраны труда

 у временно назначенного на должность мастера участка как работника осуществляющего организацию, руководство и проведение работ на рабочих местах,

 - допуске работника к выполнению работ на высоте, не имеющего требуемой квалификации соответствующей характеру выполняемых работ;

**(Роспрофжел)**

**Техническая инспекция труда ФОП**