**ОМСКИЙ ОБЛАСТНОЙ СОЮЗ ОРГАНИЗАЦИЙ ПРОФСОЮЗОВ**

**«ФЕДЕРАЦИЯ ОМСКИХ ПРОФСОЮЗОВ»**

**Отдел правовой и технической инспекции труда**

**Информационный бюллетень № 2-т**

 октябрь **2020 г.**

**В выпуске:**

 **анализ причин смертельных, тяжелых и групповых несчастных случаев, связанных с производством, произошедших**

 **в Ш квартале 2020 г. в организациях и на предприятиях имеющих профсоюзные организации.**

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

**644024, г. Омск Телефон 31-72-10**

**пр. К. Маркса, 4**

**Информация**

**О результатах проведения расследования несчастных случаев на производстве и состоянии производственного травматизма в Омской области за 9 месяцев 20120года и в III квартале 2020г..**

По оперативным данным Государственной инспекции труда в Омской области за 9 месяцев 2020 года закончены расследованием и квалифицированы комиссиями как «учетные» 43 несчастных случая с тяжелыми последствиями в том числе:

– 4 групповых несчастных случаев с тяжелым исходом,

– 29 тяжелых несчастных случаев,

– 10 смертельных несчастных случаев.

 Общее количество пострадавших при несчастных случаях с тяжелыми последствиями - 45 работников, что на 40,0% меньше, чем за тот же период 2019 (75 работников), из них:

-тяжелые травмы получили 34 работника, что на 44,3% меньше, чем за тот же период 2019 (61 работник);

-погибло 11 работников, за тот же период 2019 – 14 работников.

 Из общего количества (67) законченных расследованием несчастных случаев, доля «не учетных» несчастных случаев составляет 24 или 35,8% от общего количества расследованных несчастных случаев.

 По результатам проведенных расследований и проверок несчастных случаев привлечено к административной ответственности в виде штрафов 37 должностных лиц на сумму 395,0 тысяч рублей и 59 юридических лиц на сумму 4415,0 тысяч рублей, общая сумма штрафов составила 4810,0 тысяч рублей.

 На предприятиях, имеющих профсоюзные организации, за 9 месяцев 2020г. расследовано 2 смертельных, 16 тяжелых и 1 групповой несчастный случай, тяжелые травмы получили 17 работников.

 В том числе в IIIкв.2020г. допущен 1 смертельный и 7 тяжелых несчастных случаев. Все несчастные случаи допущены при отсутствии на рабочих местах общественного контроля охраны труда.

 Так **18.07.2020г.** электромонтер **М**. оперативно выездной бригады Калачинского района электрических сетей производственного отделения «Восточные электрические сети» филиала ПАО «Межрегиональная распределительная сетевая компания Сибири» «Омскэнерго» выполнял задание «по распоряжению» на проведение внепланового осмотра ВЛ 0,4 кВ с целью выверки схемы в натуре.

 При выполнении задания **М**. не убедившись в отсутствии напряжения на осматриваемой ВЛ 0,4 кВ, не установив переносное заземление на месте производства работ, не применив индивидуальный сигнализатор напряжения и полной комплект специальной одежды из термостойких материалов с постоянными защитными свойствами, принял решение подняться на опору №27 ВЛ 0,4 кВ. При подъеме на опору приблизился на недопустимо близкое расстояние к токоведущим частям и был смертельно поражен техническим электричеством.

 Причиной смертельного несчастного случая комиссия посчитала невыполнение пострадавшим **М.** «Правил по охране труда при эксплуатации электроустановок» в части самовольного, без оформления работы нарядом допуском, без выполнения организационных и технических мероприятий производства работ на опоре №27 ВЛ -0,4 кВ., приближение пострадавшего к токоведущим частям, находящихся под напряжением на расстояние менее допустимого, неприменение СИЗ при выполнении работ в действующей электроустановке.

**(Всероссийский Электропрофсоюз)**

 **17.05.2020г.** слесарь- сантехник ПО «Полет»- филиал АО «ГКНПЦ им. М.В. Хруничева» **К.,** выполнял функции машиниста насосных установок насосной станции корпуса. В 17 00 час., услышав крик о помощи с внешней стороны забора ПО «Полет», принял решение подняться на неэксплуатируемую технологическую емкость, стоявшую у забора. При перемещении **К.** по перекрытию емкости, крыша обрушилась и **К.** упал с высоты 9,8м на бетонный пол емкости, получил закрытую травму груди, множественные переломы ребер справа с повреждением правого легкого, травматический демо-пневмоторакс справа, ушиб легких, ушиб поясничной области справа, подкожный разрыв правой почки, травматический шок I степени.

 Основной причиной несчастного случая стало нарушение трудовой и производственной дисциплины пострадавшим, выразившиеся в оставлении им своего рабочего места и несанкционированный подъем на неэксплуатируемую технологическую емкость.

 Сопутствующей причиной стала неудовлетворительная организация производства работ, выразившаяся в привлечении работника (слесаря-сантехника) к работам по обслуживанию насосных установок, без проведения необходимого обучения и проведения целевого инструктажа, отсутствие контроля за состоянием условий труда на рабочем месте машиниста насосных установок.

**(Первичная профсоюзная организация ПО «ПОЛЕТ»)**

 **24.07.2020г.** токарь **В.** АО «ОНИИП» выполнял технологическую операцию притупление кромок на фланце на токарном станке. Для этого он использовал напильник у которого отсутствовала рукоятка. В какой то момент напильник от удара по нему кулачка патрона вырвало из рук он отскочил и воткнулся в живот **В.,** вследствие чего он получил открытые раны грудной клетки, живота, нижней части спины и таза, непроникающую рану передней брюшной стенки геморрагический шок Iстепени.

 Причиной несчастного случая стали:

- недостатки в организации проведения подготовки работников, выразившиеся в допуске работника к выполнению работ токаря при отсутствии у него профессиональной подготовки;

-допуска к работе работника без проведения в установленном порядке инструктажа, обучения по охране труда;

 -отсутствие в технологической карте мер и способов безопасного выполнения работ по притуплению кромок;

-эксплуатация токарно-винторезного станка 16К20М с неисправной блокировкой защитного кожуха зажимного патрона;

-использование неисправного инструмента- напильника без рукоятки;

 Отсутствие контроля со стороны работодателя за состоянием условий труда на рабочих местах.

**(Профсоюз работников радиоэлектронной промышленности)**

 **30.07.2020г.** главный механик **З.** Производственного объединения «Полет»\_ филиал АО «ГКНПЦ им. М.В. Хруничева при осуществлении контроля за сборкой токарно-карусельно станка проходил на близком расстоянии от приямка для нижнего основания монтируемого листогибочного молота. Оступился и упал в приямок. При падении получил ЗЧМТ, ушиб головного мозга средней тяжести с формированием контузионных очагов в обеих лобных долях, линейный перелом затылочной кости, закрытый стабильный неосложненный перелом тел L1, L3 позвонков Iстепени.

 Основная причина несчастного случая в нарушении трудовой дисциплины труда **З.,** выразившееся в том, что он являясь должностным лицом, при следовании к месту осмотра станка КД-64 находился на расстоянии менее 2-х метров от опасной зоны с временным ограждением.

**(Первичная профсоюзная организация ПО «ПОЛЕТ»)**

 **13.08.2020г.** тракторист **Г.** АО «ОмскВодоканал» двигался с прицепом, нагруженным песком по ул.Твардовского. Вследствие сильного дождя по дороге стекал сильный дождевой поток, дорога имела уклон и неровности на проезжей части в виде валунов, выполненных у коттеджей при строительстве. При наезде на валун трактор повело, при его выравнивании его развернуло поперек проезжей части дороги и толкаемый тяжелым прицепом он опрокинулся.
Тракторист **Г.** получил закрытую травму груди, множественные переломы ребер справа с повреждением ткани правого легкого, травматический клапанный пневмоторакс справа, ушиб правого легкого.

 Причиной несчастного случая стали неблагоприятные погодные условия и неудовлетворительное состояние проезжей части дороги.

**( Профсоюз работников «Жизнеобеспечения»)**

 **05.09.2020г.** мойщик-уборщик подвижного состава **Х.** ООО «СТМ-Сервис»выполняла задание по уборке кабины электровоза, проходившего текущий ремонт и подготовленного для вывода из стойла сервисного локомотивного депо Московка.

 Услышав звуковой сигнал о начале движения локомотива, **Х.** в соответствие с инструкцией по охране труда, попыталась покинуть кабину электровоза и выйти на эстакаду обслуживания. Поскольку электровоз уже начал движение **Х.** была зажата между стойкой эстакады и кабиной электровоза, вследствие чего она получила катотравму, закрытую травму груди, ушиб правого легкого, перелом 8,9,10,11 ребер справа. 5.6.7.8.9.10 ребер слева, закрытый перелом поперечных отростков L1, L2, закрытую травму живота, разрыв селезенки, постгеморрагическую анемию тяжелой степени.

 Причиной несчастного случая стали несогласованные действия машиниста электровоза, машиниста маневрового локомотива и мастера, ответственного за вывод электровоза из стойла сервисного локомотивного депо Московка.

 (**Профсоюз работников железнодорожного транспорта и транспортных строителей).**

**07.08.2020г.** рабочий по комплексному обслуживанию и ремонту зданий **С.** АО «Солнцево» в Исилькульском районе укладывал обрешетку из брусков 50х50х60000 на крышу животноводческой фермы, находясь на стеновой панели шириной 300мм. При подъеме очередного бруска потерял равновесие, упал, приземлившись на ноги, вследствие чего получил закрытый перелом левой пяточной кости, закрытый стабильный неосложненный компрессионный перелом LI, IIстепени.

 Причинами несчастного случая стали:

-- допуск работника к выполнению работ на высоте без проведения в установленном порядке обучения безопасным методам и приемам выполнения работ;

- отсутствие плана производства работ на высоте;

- необеспечение работника СИЗ при работе на высоте;

- отсутствие контроля со стороны работодателя за безопасными условиями труда работников при работе на высоте.

**Профсоюз работников агропромышленного комплекса)**

**02.09 2020г.** животновод **К.** АО «Солнцево» в Исилькульском районе осуществлял загон скота находясь верхом на лошади. Внезапно лошадь дернулась в сторону К. потерял равновесие не удержался в седле и упал на землю, получив ЗЧМТ, сотрясение головного мозга, закрытый перелом поперечного отростка С7 позвонка справа, задратый правый перелом телаTh1 позвонка, ушиб спинного мозга.

Причиной несчастного случая стало непредсказуемое поведение животного.

**Профсоюз работников агропромышленного комплекса)**

**Отдел правовой и технической инспекции труда ФОП.**